Liste des contraintes mécaniques

L'imprimante doit être mise sur un support de la plus parfaite horizontalité faite au niveau à bulle;

Le support de l'imprimante doit être inébranlable (sauf tremblement de terre);

L'imprimante 3D doit être solidement attaché à son support;

Le lit d'impression doit être horizontal à 300 microns près;

Si possible la chaleur dans la pièce ne doit pas trop fluctuer.